nRF51 SDK: Data Fields - Variables

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - r -

- racp_handles : ble_gls_s
- rand : ble_gap_master_id_t
- rd_auth : ble_gatts_attr_md_t
- read : ble_gatt_char_props_t , ble_gatts_rw_authorize_reply_params_t , ble_gatts_evt_rw_authorize_request_t
- read_perm : ble_srv_cccd_security_mode_t , ble_gatts_attr_md_t , ble_srv_security_mode_t
- read_pos : app_fifo_t
- read_rsp : ble_gattc_evt_t
- reason : ble_gap_evt_disconnected_t
- ref_handle : ble_hids_rep_char_t
- rel_disc_rsp : ble_gattc_evt_t
- reliable_wr : ble_gatt_char_ext_props_t
- rep_index : ble_hids_char_id_t
- rep_map : ble_hids_init_t
- rep_map_ext_rep_ref_handle : ble_hids_s
- rep_map_handles : ble_hids_s
- rep_ref : ble_hids_inp_rep_init_t , ble_hids_outp_rep_init_t , ble_hids_feature_rep_init_t
- rep_type : ble_hids_char_id_t
- report_id : ble_srv_report_ref_t
- report_ref_handle : ble_bas_s
- report_type : ble_srv_report_ref_t
- request : ble_gatts_evt_rw_authorize_request_t
- reserved : ble_ans_alert_settings_t
- response : ble_sc_ctrlpt_s
- rr_interval : ble_hrs_s
- rr_interval_count : ble_hrs_s
- rsc_feature_attr_md : ble_rscs_init_t
- rsc_meas_attr_md : ble_rscs_init_t
- rssi : nrf_gzll_host_rx_info_t , ble_gap_evt_rssi_changed_t , ble_gap_evt_adv_report_t , nrf_gzll_device_tx_info_t
- rssi_changed : ble_gap_evt_t
- rts_pin_no : app_uart_comm_params_t
- rx : ble_l2cap_evt_t
- rx_amount : spi_slave_evt_t
- rx_buf : app_uart_buffers_t
- rx_buf_size : app_uart_buffers_t
- rx_pin_no : app_uart_comm_params_t