nRF51 SDK: SoftDevice Manager Error Codes

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
SoftDevice Manager Error Codes
SoftDevice Manager API

Error definitions for the SDM API. More...

## Macros

#define | NRF_ERROR_SDM_LFCLK_SOURCE_UNKNOWN (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 0)
| Unknown lfclk source.
#define | NRF_ERROR_SDM_INCORRECT_INTERRUPT_CONFIGURATION (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 1)
| Incorrect interrupt configuration (can be caused by using illegal priority levels, or having enabled SoftDevice interrupts)
#define | NRF_ERROR_SDM_INCORRECT_CLENR0 (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 2)
| Incorrect CLENR0 (can be caused by erronous SoftDevice flashing)

## Detailed Description

Error definitions for the SDM API.