#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C4.CustomTiming=Enabled
I2C4.I2C_Speed_Mode=I2C_Fast
I2C4.IPParameters=Timing,I2C_Speed_Mode,CustomTiming
I2C4.Timing=0x009034B6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32H7
Mcu.IP0=CORTEX_M7
Mcu.IP1=I2C4
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=USART1
Mcu.IPNb=6
Mcu.Name=STM32H743IITx
Mcu.Package=LQFP176
Mcu.Pin0=PH0-OSC_IN (PH0)
Mcu.Pin1=PH1-OSC_OUT (PH1)
Mcu.Pin2=PD12
Mcu.Pin3=PD13
Mcu.Pin4=PA9
Mcu.Pin5=PA10
Mcu.Pin6=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=7
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32H743IITx
MxCube.Version=6.0.1
MxDb.Version=DB.6.0.0
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PD12.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd
PD12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PD12.Locked=true
PD12.Mode=I2C
PD12.Signal=I2C4_SCL
PD13.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd
PD13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD13.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
PD13.Locked=true
PD13.Mode=I2C
PD13.Signal=I2C4_SDA
PH0-OSC_IN\ (PH0).Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN\ (PH0).Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32H743IITx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_H7 V1.8.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32H7_MLX90640.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32H7_MLX90640
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.27
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,4-MX_I2C4_Init-I2C4-false-HAL-true,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=16125000
RCC.AHB12Freq_Value=200000000
RCC.AHB4Freq_Value=200000000
RCC.APB1Freq_Value=100000000
RCC.APB2Freq_Value=100000000
RCC.APB3Freq_Value=100000000
RCC.APB4Freq_Value=100000000
RCC.AXIClockFreq_Value=200000000
RCC.CECFreq_Value=32000
RCC.CKPERFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=400000000
RCC.CpuClockFreq_Value=400000000
RCC.D1CPREFreq_Value=400000000
RCC.D1PPRE=RCC_APB3_DIV2
RCC.D2PPRE1=RCC_APB1_DIV2
RCC.D2PPRE2=RCC_APB2_DIV2
RCC.D3PPRE=RCC_APB4_DIV2
RCC.DFSDMACLkFreq_Value=400000000
RCC.DFSDMFreq_Value=100000000
RCC.DIVM1=1
RCC.DIVN1=100
RCC.DIVP1Freq_Value=400000000
RCC.DIVP2Freq_Value=16125000
RCC.DIVP3Freq_Value=16125000
RCC.DIVQ1Freq_Value=400000000
RCC.DIVQ2Freq_Value=16125000
RCC.DIVQ3Freq_Value=16125000
RCC.DIVR1Freq_Value=400000000
RCC.DIVR2Freq_Value=16125000
RCC.DIVR3Freq_Value=16125000
RCC.FDCANFreq_Value=400000000
RCC.FMCFreq_Value=200000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK3ClockFreq_Value=200000000
RCC.HCLKFreq_Value=200000000
RCC.HPRE=RCC_HCLK_DIV2
RCC.HRTIMFreq_Value=200000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.I2C123Freq_Value=100000000
RCC.I2C4Freq_Value=100000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHB12Freq_Value,AHB4Freq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,APB3Freq_Value,APB4Freq_Value,AXIClockFreq_Value,CECFreq_Value,CKPERFreq_Value,CortexFreq_Value,CpuClockFreq_Value,D1CPREFreq_Value,D1PPRE,D2PPRE1,D2PPRE2,D3PPRE,DFSDMACLkFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DIVM1,DIVN1,DIVP1Freq_Value,DIVP2Freq_Value,DIVP3Freq_Value,DIVQ1Freq_Value,DIVQ2Freq_Value,DIVQ3Freq_Value,DIVR1Freq_Value,DIVR2Freq_Value,DIVR3Freq_Value,FDCANFreq_Value,FMCFreq_Value,FamilyName,HCLK3ClockFreq_Value,HCLKFreq_Value,HPRE,HRTIMFreq_Value,HSE_VALUE,I2C123Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIM345Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LTDCFreq_Value,MCO1PinFreq_Value,MCO2PinFreq_Value,PLL2FRACN,PLL3FRACN,PLLFRACN,PLLSourceVirtual,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI23Freq_Value,SAI4AFreq_Value,SAI4BFreq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,SPI123Freq_Value,SPI45Freq_Value,SPI6Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,Tim1OutputFreq_Value,Tim2OutputFreq_Value,TraceFreq_Value,USART16Freq_Value,USART234578Freq_Value,USBFreq_Value,VCO1OutputFreq_Value,VCO2OutputFreq_Value,VCO3OutputFreq_Value,VCOInput1Freq_Value,VCOInput2Freq_Value,VCOInput3Freq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=100000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=100000000
RCC.LPTIM345Freq_Value=100000000
RCC.LPUART1Freq_Value=100000000
RCC.LTDCFreq_Value=16125000
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.MCO2PinFreq_Value=400000000
RCC.PLL2FRACN=0
RCC.PLL3FRACN=0
RCC.PLLFRACN=0
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.QSPIFreq_Value=200000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.SAI1Freq_Value=400000000
RCC.SAI23Freq_Value=400000000
RCC.SAI4AFreq_Value=400000000
RCC.SAI4BFreq_Value=400000000
RCC.SDMMCFreq_Value=400000000
RCC.SPDIFRXFreq_Value=400000000
RCC.SPI123Freq_Value=400000000
RCC.SPI45Freq_Value=100000000
RCC.SPI6Freq_Value=100000000
RCC.SWPMI1Freq_Value=100000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=400000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.Tim1OutputFreq_Value=200000000
RCC.Tim2OutputFreq_Value=200000000
RCC.TraceFreq_Value=64000000
RCC.USART16Freq_Value=100000000
RCC.USART234578Freq_Value=100000000
RCC.USBFreq_Value=400000000
RCC.VCO1OutputFreq_Value=800000000
RCC.VCO2OutputFreq_Value=32250000
RCC.VCO3OutputFreq_Value=32250000
RCC.VCOInput1Freq_Value=8000000
RCC.VCOInput2Freq_Value=250000
RCC.VCOInput3Freq_Value=250000
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
