#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
I2C2.I2C_Mode=I2C_Fast
I2C2.IPParameters=I2C_Mode
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=I2C2
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F405RGTx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin2=PB10
Mcu.Pin3=PB11
Mcu.Pin4=PA9
Mcu.Pin5=PA10
Mcu.Pin6=PA13
Mcu.Pin7=PA14
Mcu.Pin8=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=9
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F405RGTx
MxCube.Version=5.3.0
MxDb.Version=DB.5.0.30
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB10.Mode=I2C
PB10.Signal=I2C2_SCL
PB11.Mode=I2C
PB11.Signal=I2C2_SDA
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F405/415
PCC.MCU=STM32F405RGTx
PCC.PartNumber=STM32F405RGTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F4
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=true
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F405RGTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.24.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x3000
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=F405_HAL_HWI2C_MLX90640.ioc
ProjectManager.ProjectName=F405_HAL_HWI2C_MLX90640
ProjectManager.StackSize=0x5000
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=84000000
RCC.AHBFreq_Value=168000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4
RCC.APB1Freq_Value=42000000
RCC.APB1TimFreq_Value=84000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=84000000
RCC.APB2TimFreq_Value=168000000
RCC.CortexFreq_Value=168000000
RCC.EthernetFreq_Value=168000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=168000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=168000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=192000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=168000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=168000000
RCC.PLLM=8
RCC.PLLN=168
RCC.PLLQCLKFreq_Value=84000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=168000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=384000000
RCC.VCOInputFreq_Value=2000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=336000000
RCC.VcooutputI2S=192000000
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
