/*****************************************************************************
* | File      	:   Readme_CN.txt
* | Author      :   Waveshare team
* | Function    :   Help with use
* | Info        :
*----------------
* |	This version:   V1.0
* | Date        :   2020-08-25
* | Info        :   在这里提供一个中文版本的使用文档，以便你的快速使用
******************************************************************************/
这个文件是帮助您使用本例程。
为了便于维护和开发，我们把所有的并口墨水屏的树莓派示例程序综合到本工程中。
在这里简略的描述本工程的使用：

1.基本信息：
本例程使用墨水屏配套的驱动模块进行了验证，你可以在工程的examples/中查看一些测试函数;


2.基本使用：
系统使用准备
Pi5 最新系统使用
	/boot/config.txt 文件中修改
		sudo nano /boot/config.txt
	屏蔽掉：
		#dtparam=spi=on
	添加：
		dtoverlay=spi0-0cs
	重启：
		sudo reboot

由于本工程是一个综合工程，对于使用而言，你可能需要阅读以下内容：
进入工程主目录，即/IT8951,然后输入：
	make -j4 LIB=BCM（这个LIB = BCM 也可以不写，默认使用BCM库）
	make -j4 LIB=GPIOD （使用gpiod命令控制GPIO，Pi5只能使用这种方法）
会编译程序，并且生成可执行文件：
	epd
如果修改了程序，需要输入：
	sudo make clear，然后重新输入sudo make。
请注意你购买的是哪一款的墨水屏。并观察FPC线上的VCOM数值，并了解该墨水屏的显示模式
栗子1：
    如果你购买的10.3inch e-Paper HAT，并查看FPC上的VCOM为-1.52（每块屏幕可能不同，看实际情况）且该屏为模式1，那么输入
        sudo ./epd -1.52 1
栗子2：
    如果你购买的13.3inch e-Paper HAT，并查看FPC上的VCOM为-2.54（每块屏幕可能不同，看实际情况）且该屏为模式0，那么输入
		sudo ./epd -2.54 0


3.模式说明：
由于不同墨水屏的坐标原点和显示方向不同，且驱动板固件不方便修改，所以我们提供了一个输入参数用来修改显示模式。
当然你也可以在example.c中查看并添加新的模式
现有的模式：
	模式0		无旋转，无镜像		默认模式，没有特殊说明都是模式0
	模式1		无旋转，X轴镜像		10.3inch e-Paper HAT
	模式2		无旋转，X轴镜像		5.2inch e-Paper IT8951 Drever HAT
	模式3		无旋转，无镜像，彩色	6inch e-Paper Color


4.目录结构（选读）：
如果你经常使用我们的产品，对我们的程序目录结构会十分熟悉，关于具体的函数的我们有一份
函数的API手册，你可以在我们的WIKI上下载或像售后客服索取，这里简单介绍一次：
\lib\Config\:此目录为硬件接口层文件，在DEV_Config.c(.h)可以看到很多定义，包括：
    数据类型;
    GPIO;
    读写GPIO;
    延时：注意：此延时函数并未使用示波器测量具体数值,因此会不准;
    模块初始化与退出的处理：
        void DEV_Module_Init(void);
        void DEV_Module_Exit(void);
        注意：1.这里是处理使用墨水屏前与使用完之后一些GPIO的处理。
              
\lib\GUI\:此目录为一些基本的图像处理函数，在GUI_Paint.c(.h)中：
    常用图像处理：创建图形、翻转图形、镜像图形、设置像素点、清屏等;
    常用画图处理：画点、线、框、圆、中文字符、英文字符、数字等;
    常用时间显示：提供一个常用的显示时间函数;
    常用显示图片：提供一个显示位图的函数;
    
\lib\Fonts\:为一些常用的字体：
    Ascii:
        font8: 5*8 
        font12: 7*12
        font16: 11*16 
        font20: 14*20 
        font24: 17*24
    中文：
        font12CN: 16*21 
        font24CN: 32*41
        
\lib\e-paper\:此目录下为墨水屏驱动函数;