#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM3
Mcu.IP5=USART2
Mcu.IPNb=6
Mcu.Name=STM32F103R(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA9
Mcu.Pin11=PA13
Mcu.Pin12=PA14
Mcu.Pin13=PB3
Mcu.Pin14=PB4
Mcu.Pin15=PB5
Mcu.Pin16=PB6
Mcu.Pin17=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA5
Mcu.Pin5=PA6
Mcu.Pin6=PA7
Mcu.Pin7=PB10
Mcu.Pin8=PC7
Mcu.Pin9=PA8
Mcu.PinsNb=18
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RBTx
MxCube.Version=4.22.0
MxDb.Version=DB.4.0.220
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=SPI1_SCK
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=SPI1_MISO
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=SPI1_MOSI
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=LCD_DC
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=LCD_RST
PA9.Locked=true
PA9.Signal=GPIO_Output
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=TP_BUSY
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Input
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=TP_IRQ
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB4.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=SD_CS
PB4.Locked=true
PB4.PinState=GPIO_PIN_SET
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=TP_CS
PB5.Locked=true
PB5.PinState=GPIO_PIN_SET
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=LCD_CS
PB6.Locked=true
PB6.PinState=GPIO_PIN_SET
PB6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=LCD_BL
PC7.Locked=true
PC7.Signal=S_TIM3_CH2
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103R(8-B)Tx
PCC.PartNumber=STM32F103RBTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=C\:/Users/Ezio/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F1_V1.6.0
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.6.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x800
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=lcd4in-demo.ioc
ProjectManager.ProjectName=lcd4in-demo
ProjectManager.StackSize=0x800
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL,3-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL,5-MX_TIM3_Init-TIM3-false-HAL
RCC.ADCFreqValue=36000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.S_TIM3_CH2.0=TIM3_CH2,PWM Generation2 CH2
SH.S_TIM3_CH2.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI1.CalculateBaudRate=18.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
TIM3.Channel-PWM\ Generation2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
TIM3.IPParameters=Channel-PWM Generation2 CH2,Period,Prescaler
TIM3.Period=1000-1
TIM3.Prescaler=720-1
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=lcd4in-demo
