nRF51 SDK: Enumerations

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Enumerations
Enumerations
Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)

## Enumerations

enum

BLE_L2CAP_SVCS {
SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER = 0xB0, SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER, SD_BLE_L2CAP_TX, SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER = 0xB0,
SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER, SD_BLE_L2CAP_TX, SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER = 0xB0, SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER,
SD_BLE_L2CAP_TX
}

| L2CAP API SVC numbers. More...
enum | BLE_L2CAP_EVTS { BLE_L2CAP_EVT_RX = 0x70, BLE_L2CAP_EVT_RX = 0x70, BLE_L2CAP_EVT_RX = 0x70 }
| L2CAP Event IDs. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

enum BLE_L2CAP_EVTS

L2CAP Event IDs.

Enumerator
BLE_L2CAP_EVT_RX | L2CAP packet received.
BLE_L2CAP_EVT_RX | L2CAP BLE Event base. L2CAP packet received.
BLE_L2CAP_EVT_RX | L2CAP packet received.

enum BLE_L2CAP_SVCS

L2CAP API SVC numbers.

Enumerator
SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER | Register a CID.
SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER | Unregister a CID.
SD_BLE_L2CAP_TX | Transmit a packet.
SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER | L2CAP BLE SVC base. Register a CID.
SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER | Unregister a CID.
SD_BLE_L2CAP_TX | Transmit a packet.
SD_BLE_L2CAP_CID_REGISTER | Register a CID.
SD_BLE_L2CAP_CID_UNREGISTER | Unregister a CID.
SD_BLE_L2CAP_TX | Transmit a packet.