nRF51 SDK: SoftDevice Global Error Codes

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Modules | Macros
SoftDevice Global Error Codes
S210 (ANT)

Global Error definitions. More...

## Modules

| Error Codes Base number definitions

## Macros

#define | NRF_SUCCESS (NRF_ERROR_BASE_NUM + 0)
| Successful command.
#define | NRF_ERROR_SVC_HANDLER_MISSING (NRF_ERROR_BASE_NUM + 1)
| SVC handler is missing.
#define | NRF_ERROR_SOFTDEVICE_NOT_ENABLED (NRF_ERROR_BASE_NUM + 2)
| SoftDevice has not been enabled.
#define | NRF_ERROR_INTERNAL (NRF_ERROR_BASE_NUM + 3)
| Internal Error.
#define | NRF_ERROR_NO_MEM (NRF_ERROR_BASE_NUM + 4)
| No Memory for operation.
#define | NRF_ERROR_NOT_FOUND (NRF_ERROR_BASE_NUM + 5)
| Not found.
#define | NRF_ERROR_NOT_SUPPORTED (NRF_ERROR_BASE_NUM + 6)
| Not supported.
#define | NRF_ERROR_INVALID_PARAM (NRF_ERROR_BASE_NUM + 7)
| Invalid Parameter.
#define | NRF_ERROR_INVALID_STATE (NRF_ERROR_BASE_NUM + 8)
| Invalid state, operation disallowed in this state.
#define | NRF_ERROR_INVALID_LENGTH (NRF_ERROR_BASE_NUM + 9)
| Invalid Length.
#define | NRF_ERROR_INVALID_FLAGS (NRF_ERROR_BASE_NUM + 10)
| Invalid Flags.
#define | NRF_ERROR_INVALID_DATA (NRF_ERROR_BASE_NUM + 11)
| Invalid Data.
#define | NRF_ERROR_DATA_SIZE (NRF_ERROR_BASE_NUM + 12)
| Data size exceeds limit.
#define | NRF_ERROR_TIMEOUT (NRF_ERROR_BASE_NUM + 13)
| Operation timed out.
#define | NRF_ERROR_NULL (NRF_ERROR_BASE_NUM + 14)
| Null Pointer.
#define | NRF_ERROR_FORBIDDEN (NRF_ERROR_BASE_NUM + 15)
| Forbidden Operation.
#define | NRF_ERROR_INVALID_ADDR (NRF_ERROR_BASE_NUM + 16)
| Bad Memory Address.
#define | NRF_ERROR_BUSY (NRF_ERROR_BASE_NUM + 17)
| Busy.

## Detailed Description

Global Error definitions.