nRF51 SDK: SoC Library Error Codes

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
SoC Library Error Codes
SoC Library API

Error definitions for the SoC library. More...

## Macros

#define | NRF_ERROR_SOC_MUTEX_ALREADY_TAKEN (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 0)
| Mutex already taken.
#define | NRF_ERROR_SOC_NVIC_INTERRUPT_NOT_AVAILABLE (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 1)
| NVIC interrupt not available.
#define | NRF_ERROR_SOC_NVIC_INTERRUPT_PRIORITY_NOT_ALLOWED (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 2)
| NVIC interrupt priority not allowed.
#define | NRF_ERROR_SOC_NVIC_SHOULD_NOT_RETURN (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 3)
| NVIC should not return.
#define | NRF_ERROR_SOC_POWER_MODE_UNKNOWN (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 4)
| Power mode unknown.
#define | NRF_ERROR_SOC_POWER_POF_THRESHOLD_UNKNOWN (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 5)
| Power POF threshold unknown.
#define | NRF_ERROR_SOC_POWER_OFF_SHOULD_NOT_RETURN (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 6)
| Power off should not return.
#define | NRF_ERROR_SOC_RAND_NOT_ENOUGH_VALUES (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 7)
| RAND not enough values.
#define | NRF_ERROR_SOC_PPI_INVALID_CHANNEL (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 8)
| Invalid PPI Channel.
#define | NRF_ERROR_SOC_PPI_INVALID_GROUP (NRF_ERROR_SOC_BASE_NUM + 9)
| Invalid PPI Group.

## Detailed Description

Error definitions for the SoC library.