nRF51 SDK: GAP IO Capabilities

| nRF51 SDK

- Home
- Related Pages
- API Reference
- Data Structures

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
GAP IO Capabilities
Defines

## Macros

#define | BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_ONLY 0x00
#define | BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_YESNO 0x01
#define | BLE_GAP_IO_CAPS_KEYBOARD_ONLY 0x02
#define | BLE_GAP_IO_CAPS_NONE 0x03
#define | BLE_GAP_IO_CAPS_KEYBOARD_DISPLAY 0x04

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_ONLY 0x00

Display Only.

#define BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_YESNO 0x01

Display and Yes/No entry.

#define BLE_GAP_IO_CAPS_KEYBOARD_DISPLAY 0x04

Keyboard and Display.

#define BLE_GAP_IO_CAPS_KEYBOARD_ONLY 0x02

Keyboard Only.

#define BLE_GAP_IO_CAPS_NONE 0x03

No I/O capabilities.