# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.4.0 Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32p4"
CONFIG_EXAMPLE_MIPI_CSI_SCCB_I2C_SCL_PIN=8
CONFIG_EXAMPLE_MIPI_CSI_SCCB_I2C_SDA_PIN=7
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_200M=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_LWIP_HOOK_IP6_INPUT_NONE=y
CONFIG_ESP_VIDEO_ENABLE_ISP_PIPELINE_CONTROLLER=y
CONFIG_IDF_EXPERIMENTAL_FEATURES=y
CONFIG_CAMERA_OV5647=y
CONFIG_CAMERA_OV5647_MIPI_RAW8_800x1280_50FPS=y
CONFIG_CAMERA_OV5647_MIPI_IF_FORMAT_INDEX_DAFAULT=2
CONFIG_BSP_LCD_DPI_BUFFER_NUMS=2